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SAMSUNG HD403LJ 400.0 GB

Frmware cTi0043 Puffergrosse

Seriennummer| SONFIOS0B00317 N Cachegrosse

Schnttstele Seral ATA Drehzahl

Obertragungsmodus SATA/300 Engeschaltet

Temperatur  Laufwerksbuchstaben < Betriebsstunden
Q Standard | ATAB-ACS | ATAB-ACS version 3b

Eigenschaften | S.M.AR.T. 485t LBA | AAM NCQ

D pammetemame Atueler... Schlecht... Grenzwert

@ 01 Lesefehlerate 100 100 51 000000000000
© 03 Beschleunigungszet: 100 100 15 000000001840
© 04 start/stop des Spindels % % 0 00000000073A
() 05 Wiederzugewiesene Sektoren o7 o7 10 000000000023
© 07 suchfenerrate 253 253 51 000000000000
© 08 suchzetiestung 253 253 15 000000000000
© 09 Engeschattete Stunden 100 100 0 000000000CB7
© oA Drehwiederhokingen 253 253 51 000000000000
© 08 Rekalbrierungswiederholungen 253 253 0 000000000000
@ 0C Anzahl der Emschaktungen % % 0 000000000565
© oD software Lesefehleratentel 100 100 0 000000178579
@ BB Gemeldete unkorigierbare Fehler % % 0000000000002 [





