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:\Users\Schnubbe >ipconfig /all

indous—IP-Konf iguration

Hostname . ... ... % Schoubhe—PC
Prindres DNS-Suffix . . . . . .
Knotentyp . . . . . . .. . ... :Hybrid
IP-Routing aktiviert” I 1 1 111 : Nein
WINS—Proxy aktiviert . . 1 1 1 1 : HNein
DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : homestation

Echernet-Adapter LAN-Uerbindung:
Uerbindungsspezif isches DNS-Suffix: homestation

Beschreibung. - - - - . . . . . - : Broadcom NetXtreme 57xx Gigahit Controlle

Physikalische Adresse . . . . . . : BB-1A-AB-4B-FC-B6
DHCP aktiviert. . . . . . . . . Ja
Autokonfiguration aktiviert &

Uerbindungslokale TPu6-Adresse
IPud-fdresse - . .
Subnetzmaske . .
Lease erhalten. .
Lease liuft ab. .

Ja.
Fe80::10a3:2177:52¢ : 474011 CBevorzugt>
192.168.1,33CBevorzugt>

255.255.255.0

Montag, 14, Mirz 2816 17:46:50
Dienstag, 15. Mirz 2616 05:46:49

Standardgatevay £080::dab1:94¢F :Feac:348a
192.168.1.1

DHCP-Server . . . . . . . . . . 19216871 1

DHCPu6-IAID . - - 1 11111 234887848

DHCPu6—Client-DUin. 1 1 1 1 1l 00-01-80-81-1C-8F-3E-E4-06-1A-A0-4B-FC-B6|

DNS-Server . . . . .. .....:B80.58.61.250
80.58.61.254

NetBIOS iiher TCP/IP . . . . . . . : Akiiviert

Tunneladapter isatap.homestation:

Medienstatus. . . Mediun getrennt
Uerbindungsspezif isches DNS-Suifix: homestation
Beschreibung. . . o .0 0. Microsofe-ISATAP-Adapter

90-60-60-0-00-00-60- L0
HES

Physikalische Adresse | | [ 1 .
DHCP aktiviert. . . . . . . . .
Autokonfiguration akfiviert .

Tunne ladapter LAN-Uerhindungx 23

Medienstatus. . . Mediun getrennt
Uerbindungsspezif isches DNS-Suffix
Beschreibung. . . o .. .7 Teredo Tunneling Pseudo-Interface

90-60-60-06-00-00-60-0
HES

Physikalische Adresse | . [ |
DHCP aktiviert. . . . . . . .
Autokonfiguration akfiviert .

C:\Users\Schaubbe>_





