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Datei Bearbeiten Optionen Aussehen Festplatte Hilfe Sprache(Language)

[ Worsicht
el
¢4

SAMSUNG HD403L] 400.0 GB
Zustand Firmware CT100-13 Puffergrosse 16384 KB
‘Seriennummer 'SONFIQSQB00317 NV Cachegrosse —

Schnittstelle Serial ATA Drehzahl

Ubertragungsmodus SATA/300 Eingeschaltet 1383 mal
‘Temperatur Laufwerksbuchstaben C ‘Betriebsstunden 3257 Std.

Standard | ATAB-ACS | ATAB-ACS version 3b
Eigenschaften S.M.ART. 48bit LBA || AAM NCQ

:

D Parametemame Aktuellr... Schlecht... Grenzwert Hex-Wert
© 01 Lesefehlerrate 100 100 51 000000000000
© 03 Beschleunigungszett 100 100 15 000000001800
© 04 start/Stop des Spindels % % 0 000000000730
) 05 Wiederzugewiesene Sektoren o7 o7 10 000000000023
© 07 suchfehlerrate 253 253 51 000000000000
© 08 suchzetiestung 253 253 15 000000000000
© 09 Engeschattete Stunden 100 100 0 000000000CB9
© 0a Drehwiederholungen 253 253 51 000000000000
© 08 Rekalbrierungswiederholungen 253 253 0 000000000000
© 0C Anzzhl der Enschakungen % % 0 00000000067
© 00 software Lesefehlerratentei 100 100 0 0000001439E7
© B8 Gemeldete unkorrigierbare Fehler % % 0 000000000002
© BC Befehiszetiberschretung 100 100 0 00000000001E
© BE Luftstromtemperatur 81 59 0 000000000013
® @ Tempertur 175 121 0 000000000015
© 3 Hardware ECC wiederhergestelt: 100 100 0 00000014397
© 4 Wiederzuwesungsereignisse o7 o7 0 000000000023
© 5 Aktuel schwebende Sektoren 253 % 0 000000000000
© 5 Unkorrigierbare Sektoren 253 253 0 000000000000
© 7 UtrDMA CRC Fehler 200 200 0 000000000000
© 8 schrebfehlerrate 100 100 0 000000000000
© @ software Lesefeherrate 253 100 0 000000000000
© CcA Datenadressierungsfehler 100 100 0 00000000001C





