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C:\Users\Fertl>ipconfig/all

Windows-IP-Konfiguration

   Hostname  . . . . . . . . . . . . : Fertl-PC
   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :
   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid
   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein
   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein
   DNS-Suffixsuchliste . . . . . . . : chello.at

Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 4:

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix: chello.at
   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Realtek PCIe GBE Family Controller
   Physikalische Adresse . . . . . . : 90-2B-34-A8-9D-1A
   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja
   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::edaf:3534:7e5:2d44%19(Bevorzugt)
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 84.114.102.52(Bevorzugt)
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Donnerstag, 23. Oktober 2014 12:08:39
   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 27. Oktober 2014 06:25:26
   Standardgateway . . . . . . . . . : 84.114.102.1
   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 10.34.211.173
   DHCPv6-IAID . . . . . . . . . . . : 378546996
   DHCPv6-Client-DUID. . . . . . . . : 00-01-00-01-18-0A-BA-94-00-E0-7D-C6-45-9D

   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 212.186.211.21
                                       195.34.133.21
   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert

C:\Users\Fertl>
