Desktop

ATA Festplatten

Jumper-Einstellungen Typ A


(Master) 
Der senkrecht gesteckte Jumper über den J50-Pins konfiguriert die Festplatte als Master.
Ein waagrechter Jumper über den Pins J48 und J46 hat keinen Einfluss auf die Funktion der Platte,
diese Position dient ausschliesslich als Aufbewahrungsort des Reservejumpers. 

(Master mit CLJ)
Der senkrecht gesteckte Jumper über den J50-Pins konfiguriert die Festplatte als Master. 
Der senkrecht gesteckte Jumper über den Pins J46 zeigt die Zylinderlimitation-Position (CLJ).

(Slave)
Um eine Festplatte als Slave zu konfigurieren benötigen Sie keinen Jumper.
Die waagrechten Jumper über den Pins J48, J46, J44 und J42 befinden sich beide in Aufbewahrungsposition.

(Slave mit CLJ)
Der Jumper über Pin J44 und L42 ist in Aufbewahrungsposition. 
Der Jumper über den Pins J46 befindet sich in der Zylinderlimitations-Position (CLJ).

(Cable Select)
Der Jumper über den Pins J48 konfiguriert die Festplatte als Cable Select.
Der Jumper über Pin J44 and J42 befindet sich in Aufbewahrungsposition. 

(Cable Select mit CLJ)
Der Jumper über den Pins J48 konfiguriert die Festplatte als Cable Select. 
Der Jumper über den Pins J46 befindet sich in der Zylinderlimitations-Position (CLJ).

