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C:\Users\lead3411>ipconfig /all

Windows-IP-Konfiguration

   Hostname  . . . . . . . . . . . . : lead3411-PC

   Primäres DNS-Suffix . . . . . . . :

   Knotentyp . . . . . . . . . . . . : Hybrid

   IP-Routing aktiviert  . . . . . . : Nein

   WINS-Proxy aktiviert  . . . . . . : Nein

Drahtlos-LAN-Adapter Drahtlosnetzwerkverbindung:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Intel(R) WiFi Link 5100 AGN

   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-21-5D-23-C8-DE

   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja

   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Ethernet-Adapter Bluetooth-Netzwerkverbindung:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Bluetooth-Gerät (PAN)

   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-21-19-30-A0-83

   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja

   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Ethernet-Adapter LAN-Verbindung:

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Marvell Yukon 88E8055 PCI-E Gigabit Ether

net Controller

   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-13-77-B0-29-2C

   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Ja

   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::7443:671:8dd4:84e5%10(Bevorzugt)

   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.0.102(Bevorzugt)

   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0

   Lease erhalten. . . . . . . . . . : Montag, 20. Januar 2014 11:45:13

   Lease läuft ab. . . . . . . . . . : Montag, 20. Januar 2014 13:15:13

   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1

   DHCP-Server . . . . . . . . . . . : 192.168.0.1

   DNS-Server  . . . . . . . . . . . : 217.68.161.141

                                       217.68.161.171

   NetBIOS über TCP/IP . . . . . . . : Aktiviert

Tunneladapter LAN-Verbindung* 2:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

   Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{6D62D102-E91C-42F6-B106-45893101C

855}

   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein

   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Tunneladapter LAN-Verbindung* 3:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

   Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{39C56C53-9541-4ADC-BF54-DB5EC6150

A84}

   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein

   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Tunneladapter LAN-Verbindung* 7:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

   Beschreibung. . . . . . . . . . . : Teredo Tunneling Pseudo-Interface

   Physikalische Adresse . . . . . . : 02-00-54-55-4E-01

   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein

   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

Tunneladapter LAN-Verbindung* 12:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

   Beschreibung. . . . . . . . . . . : isatap.{6C27D140-C021-4D4D-9F0D-14E07258A

089}

   Physikalische Adresse . . . . . . : 00-00-00-00-00-00-00-E0

   DHCP aktiviert. . . . . . . . . . : Nein

   Autokonfiguration aktiviert . . . : Ja

C:\Users\lead3411>

C:\Users\lead3411>
