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Eigenschaft

Wert

Speicher Typ
Installed Memory

Available Memory

Channels

Maximum Kapazitat

Maximale Speicher Modulgragie
Speicher Platze

Fehler Korrektur

Speicher Zeiten

Speicher Typ
Hersteller

Modell

Seriennummer
Kapazitat
Geschwindigkeit
Herstellungs Datum
Formfaktor

AssetTag

Speicherreihe in

EPP SPD Unterstitzung
XMP SPD Unterstitzung.
Unterstitzte Frequenzen
Speicher Zeiten

DDR2
4096 MB
3999 MB
Dual
8192M8
4096 MB
2
Kein(e/r)

DDR2 [PC2-6400]
Elpida
EBE21UEBAFSA-8G-F
84CCO28F

2048 M8

800 MHz (400 x2)
2010, Woche 5
SODIMM

Unknown

BANKO

Nein

Nein

266 MHz, 333 MHz, 400

Speicher Typ
Hersteller
Modell
Seriennummer
Kapazitat
Geschwindiakeit

DDR2 [PC2-6400]
Mushki
991577 (996577)
<unbekannt>
2048 MB

800 MHz (400 x2)





