Windows-IP-Konfiguration


[bookmark: _GoBack]Ethernet-Adapter Osna:

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::c4a4:8d2d:663e:7027%24
   IPv4-Adresse  . . . . . . . . . . : 192.168.0.59
   Subnetzmaske  . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
   Standardgateway . . . . . . . . . : 192.168.0.1

Ethernet-Adapter LAN-Verbindung 2:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

Tunneladapter isatap.{86D81A44-E84E-4E4D-A972-C0B887BA3274}:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:

Tunneladapter Teredo Tunneling Pseudo-Interface:

   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:
   IPv6-Adresse. . . . . . . . . . . : 2001:0:5ef5:79fb:847:27b4:3f57:ffc4
   Verbindungslokale IPv6-Adresse  . : fe80::847:27b4:3f57:ffc4%9
   Standardgateway . . . . . . . . . : ::

Tunneladapter isatap.{6FB55699-1FF4-4788-A478-E2484B8FADDB}:

   Medienstatus. . . . . . . . . . . : Medium getrennt
   Verbindungsspezifisches DNS-Suffix:




