[image: image1.png]& CrystalDiskinfo 562 r e

Datei Bearbeiten Optionen Ausschen Festplatte Hilfe _Sprache(Language)
© cut
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Hitachi HDS721010CLA332 1000,2 GB
Zustand Firmware 1P40A39C Puffergrdsse | 29999 KB
Seriennummer JP2930HQ2B43ZP. NV Cachegrosse —
Schnitstelle Serial ATA. Drehzahl | 7200 RPM
Ubertragungsmodus SATA/300 Eingeschatet 1813 mal
Temperatur Laufwerksbuchstaben < Betriebsstunden | 12564 Std.
Q Standard | ATAG-ACS | ATAB-ACS version 4
Eigenschaften | SMART. 48bit LBA, APM, AAM, NCQ,
1D Parametemame Aktueller... Schlecht... Grenawert Rohwert
© 01 Lesefehlemate 100 100 16 000000000000
© 02 Leistungsfahigkeit 135 135 54 000000000062
© 03 Beschleunigungszeit 122 122 24 0006013C0130 |=
© 04 Star/Stop des Spindels 100 100 0 000000000765
© 05 Wiederzugewiesene Sektoren 100 100 5 000000000000
© 07 suchfehlerrate 100 100 67 000000000000
© 08 suchzitlistung 130 130 20 000000000023
© 09 Eingeschaltete Stunden E3 E3 0 000000003114
© oA Drehwiederholungen 100 100 60 000000000000
© oc Anzzhl der Einschaltungen 100 100 0 000000000715 |5





