	
	
	



	



	



	




	
	G.Skill Ripjaws V - 16GB (2x8GB)
	Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 2400MHz - schwarz
	Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 2400MHz - rot
	Corsair Vengeance LPX DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 2400MHz - schwarz
	Patriot Viper Elite Series DDR4 16GB Kit (2x 8GB) 2400MHz red

	Typ
	DDR4-RAM
	DDR4-RAM
	DDR4-RAM
	DDR4-RAM
	DDR4-RAM

	Geschwindigkeit
	PC4-19200
	PC4-19200
	PC4-19200
	PC4-19200
	PC4-19200

	Taktfrequenz
	2400 MHz
	2400 MHz
	2400 MHz
	2400 MHz
	2400 MHz

	Kapazität
	16 GB
	16 GB
	16 GB
	16 GB
	16 GB

	Eigenschaft
	Unbuffered
	Unbuffered
	Unbuffered
	Unbuffered
	Unbuffered

	Bauform
	288-Pin DIMM
	288-Pin DIMM
	288-Pin DIMM
	288-Pin DIMM
	288-Pin DIMM

	Spannung
	1.2 V
	1.2 V
	1.2 V
	1.2 V
	1.2 V

	Speicherbänke
	Dual Rank
	
	
	Dual Rank
	

	Bauart
	
	
	
	Low Profile
	

	CAS Latency (CL)
	15 
	14 
	14 
	
	15 

	Timings
	15-15-15-35-2N
	14-16-16-31
	14-16-16-31
	
	15-15-15-35

	Inhalt Kit
	2 Stück
	2 Stück
	2 Stück
	2 Stück
	2 Stück

	Garantie
	
	
	
	Bring-In
	Carry-In, 10 Jahre


	
	



	



	



	



	




	
	HyperX Fury DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 2400MHz CL15
	HyperX Fury Black Edition DDR4 16GB (2x8GB) 2400MHz
	G.Skill Ripjaws V DDR4 16GB (2x8GB) 2400MHz
	HyperX Savage Black DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 2400MHz
	Corsair Dominator Platinum DDR4 16GB Kit (2 x 8GB) 2400MHz CL10

	Typ
	DDR4-RAM
	DDR4-RAM
	DDR4-RAM
	DDR4-RAM
	DDR4-RAM

	Geschwindigkeit
	PC4-19200
	PC4-19200
	PC4-19200
	PC4-19200
	PC4-19200

	Taktfrequenz
	2400 MHz
	2400 MHz
	2400 MHz
	2400 MHz
	2400 MHz

	Kapazität
	16 GB
	16 GB
	16 GB
	16 GB
	16 GB

	Eigenschaft
	Unbuffered
	Unbuffered
	Unbuffered
	 
	Unbuffered

	Bauform
	288-Pin DIMM
	288-Pin DIMM
	288-Pin DIMM
	288-Pin DIMM
	288-Pin DIMM

	Spannung
	1.2 V
	1.2 V
	1.2 V
	1.35 V
	1.35 V

	Speicherbänke
	Single Rank
	Dual Rank
	Dual Rank
	
	

	Bauart
	
	
	
	
	

	CAS Latency (CL)
	15 
	15 
	15 
	12 
	10 

	Timings
	15-15-15
	15-15-15
	15-15-15-35-2N
	12-14-14
	10-12-12-28

	Inhalt Kit
	2 Stück
	2 Stück
	2 Stück
	2 Stück
	2 Stück

	Garantie
	
	
	
	
	


